АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2016 №94
с. Богородское
Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257 –ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства Транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с последующими изменениями), Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис, Уставом Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 
администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:
 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Эксплуатационные категории автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в зависимости от потребительских свойств и основных показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень и периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, выполняемых для поддержания допустимого уровня содержания автомобильных дорог на 2017 год и последующие годы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Правила расчета размера ассигнований бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017 год и последующие годы, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Установить:
2.1. Норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017 год в размере 31 555 на 1 км в год.
3. Администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области обеспечить финансирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по нормативу, установленному пунктом 2.1. настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 
И. о.главы администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
В.М. Корезин
 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
от 25.11.2016 №94
 
ПРАВИЛА организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 
1. Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов (далее автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают следующие мероприятия:
2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог;
2.2. Разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее сметные расчеты);
2.3. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
2.4. Приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в собственности Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.
План разработки проектов или сметных расчетов утверждается и.о. главы администрации муниципального образования.
6. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.
Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (приложение 1 к Правилам) и периодичности проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (приложение 2 к Правилам).
7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.
8. При разработке сметных расчетов в первую очередь должно быть обеспечено:
8.1. Проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
8.2. Проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
9. Утвержденные проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
В соответствии с планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
10.1. Выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также
участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;
10.2. Организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными органами с отделом ОГИБДД ОМВД Мокшанского района.
11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы.
12. Приемку результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.
13. Приемку результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляет администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.
 
Приложение 1
к постановлению администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
от 25.11.2016 №94
 
Эксплуатационные категории автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, в зависимости от потребительских свойств и основных показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
 
	Интенсивность движения, авт./сут.
	Тип покрытия дорожной одежды
	Сроки ликвидации зимней скользкости и уборки снега, час
	Снежный накат толщиной, см.
	Сроки ликвидации повреждений покрытий, сут. не более
	Эксплуатационная категория а/дороги

	100 - 500
	облегченный
	6
	4
	10
	VЭ (А/Б)

	Менее 100
	переходный, низший
	6
	4
	10
	VЭ (щ.п.)


 
Приложение 2
к постановлению администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
от 25.11.2016 №94
 
Перечень и периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, выполняемых для поддержания допустимого уровня содержания дорог на 2017 год и последующие годы
 
	№п/п
	Вид работ
	Ед.изм.
	Периодичность и количество проведения видов работ

	
	
	
	VЭ а/б
	VЭ щ.п.

	
	
	
	циклов
	объем
	циклов
	объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.​ Земляное полотно (на 1 км автодороги)

	1.1
	Планировка обочин автогрейдером
	1 км прохода
	1
	2
	x
	x

	1.2
	Скашивание травы тракторной косилкой
	1 км прохода
	1
	4
	1
	4

	1.3
	Скашивание травы вручную
	100 м кв.
	1
	1
	x
	x

	1.4
	Планировка откосов насыпей автогрейдером
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	1.5
	Уплотнение грунта катком
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	1.6
	Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	1.7
	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером
	1 км 
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	2.​ Дорожное покрытие (на 1 км автодороги)

	2.1
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	1
	2
	1
	2

	2.2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
	100 м кв.
	0,23
	0,16
	x
	x

	2.3
	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
	100 м трещин
	0,1
	0,1
	x
	x

	2.4
	Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала
	1000 м кв.
	x
	x
	20%
	1,4

	2.5
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия
	100 м кв.
	По факту
	По факту
	x
	x

	2.6
	Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала
	1000 м кв.
	x
	x
	По факту
	По факту

	2.7
	Планировка проезжей части щебеночных дорог автогрейдером
	1000 м кв.
	x
	x
	По факту
	По факту

	2.8
	Ямочный ремонт щебеночных покрытий
	100 м кв.
	x
	x
	По факту
	По факту

	2.9
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	x
	x

	3.​ Элементы обустройства (на 1 км автодороги)

	3.1
	Очистка и мойка дорожных знаков
	100 шт.
	1
	0,009
	1
	0,009

	3.2
	Окраска металлических щитков дорожных знаков
	100 шт.
	1
	0,009
	1
	0,009

	3.3
	Окраска стоек дорожных знаков
	100 шт.
	1
	0,009
	1
	0,009

	3.4
	Замена дорожных знаков
	100 шт.
	3%
	0,00055
	3%
	0,00027

	3.5
	Замена стоек дорожных знаков
	100 шт.
	3%
	0,00055
	3%
	0,00027

	3.6
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
	100 шт.
	2%
	0,0004
	1%
	0,00009

	3.7
	Наклеивание светоотражающих материалов на дорожные знаки
	100 шт.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	4.​ Озеленение (на 1 км автодороги)

	4.1
	Вырубка кустарника и подлеска вручную
	1 га 
	1
	0,005
	1
	0,005

	4.2
	Вырубка одиночных кустарников
	100 шт.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.​ Зимнее содержание (на 1 км автодороги)

	5.1
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля
	1000 м кв.
	10
	20
	7
	14

	5.2
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля
	1 км обочины
	10
	20
	x
	x

	5.3
	Очистка дороги от снега автогрейдерами
	1000 м кв.
	10
	20
	7
	14

	5.4
	Рассыпка противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной
	1000 м кв.
	10
	20
	x
	x

	5.5
	Очистка дорожных знаков от снега
	100 шт.
	1
	0,009
	1
	0,009

	5.6
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, тумб.
	100 шт.
	2
	0,06
	x
	x

	5.7
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.8
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	1 км обочины
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.9
	Уборка снежных валов автогрейдерами
	1 км вала
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.10
	Очистка дороги от снега бульдозерами
	1000 м кв.
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.11
	Очистка обочин от снега средним автогрейдером с боковым отвалом
	1 км обочины
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	5.12
	Уборка снежных валов бульдозерами
	1 км вала
	По факту
	По факту
	По факту
	По факту

	Работы по содержанию автомобильных дорог с учетом дорожной обстановки и наличия элементов обустройства, оказывающих влияние на сложность содержания

	6.​ Прохождение автодорог по населенным пунктам (на 1 км автодороги)

	6.1
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
	1 км прохода
	2
	4
	2
	4

	6.2
	Рассыпка противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной
	1000 м кв.
	7
	14
	7
	14

	6.3
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля
	1000 м кв.
	7
	14
	7
	14

	6.4
	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля
	1 км обочины
	7
	14
	7
	14

	7. Выполненный ремонт покрытия (на 1 км автодороги)

	7.1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
	100 м кв.
	0,50%
	-0,35
	x
	x

	8. Отсутствие ремонта автодороги с даты постройки или межремонтных сроков, превышающих нормативные (на 1 км автодороги)

	8.1
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
	100 м кв.
	0,50%
	0,35
	x
	x


 
Приложение 3
к постановлению администрации Богородского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области
от 25.11.2016 №94
 
ПРАВИЛА
расчета размера ассигнований бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017 год и последующие годы
 
1. Настоящие Правила применяются для определения размера ассигнований из бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, предусматриваемых на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2017 год и последующие годы.
2. На основании установленного перечня и периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в зависимости от потребительских свойств и основных показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог (Приложение 2 к постановлению), в зависимости от установленных эксплуатационных категорий автомобильных дорог (Приложение 1 к постановлению), расчет размера ассигнований бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области производится:
2.1. На содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области в зависимости от их эксплуатационных категорий и общей протяженности (п. 1, 2, Приложения 2 к постановлению).
3. В зависимости от эксплуатационной категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области определяются приведенные нормативы (Н прив. сод.), рассчитываемые по формуле:
 
Н прив. сод. = Н x К деф. x К экс. кат.,
H прив.сод.= 31.555×0,42=13.253 руб./км (VЭ (щ.п.))
H прив.сод.= 31.555×1=31.555 руб./км (VЭ (а/б.))
 
где:
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог на 2017 год для V-Э (а/б) эксплуатационной категории;
К деф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на соответствующий финансовый год и плановый период;
К экс. кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог по соответствующим эксплуатационным категориям.
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
по соответствующим эксплуатационным категориям
 
	Наименование
	Эксплуатационная категория автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Мокшанского района Пензенской области

	
	VЭ (а/б)
	VЭ (щ.п.)

	К экс. кат.
	1
	0,42


 
4. Расчет суммарной годовой потребности ассигнований из бюджета Мокшанского района Пензенской области на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется по формуле:
 
А сод. = L сод. VЭ (а/б) x Н прив. сод. + L сод. VЭ (щ.п.) x Н прив. сод.
А сод. = 7,2 x 31.555 +2,4 x 13.253 = 259 тыс. руб.
 
где:
А сод. - размер суммарной годовой потребности ассигнований из бюджета Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
L сод. VЭ (а/б) - протяженность автомобильных дорог VЭ (а/б) эксплуатационной категории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км);
L сод. VЭ (щ.п.) - протяженность автомобильных дорог VЭ (щ.п.) эксплуатационной категории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км);
Н прив. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой эксплуатационной категории (тыс. рублей/км) (рассчитывается в соответствии с п. 3 настоящих правил);
5. Протяженность автомобильных дорог каждой эксплуатационной категории принимается по администрации Богородского сельсовета Мокшанского района по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до десяти метров и приводятся к ширине проезжей части равной семи метрам).

